|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | ITST  A.  Malignani | | **ESERCITAZIONE DI LABORATORIO**  Laboratorio di TPS | | N. 02  Data: |
| **OGGETTO DELLA RELAZIONE**  Circuito bi-nodale a due generatori | | | |
| **Schema dell'esercitazione** | | | |
| Classe: 3 Sez.: TelB  Allievo: Toniolo Daniele | | Giudizio dell'insegnato: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Apparecchi e Strumenti**  **Strumenti:**  Multimetro da banco RIGOL DM3058E  -Amperometro (sensibilità: 1[mV] / portata: 200[Vcc]) -Voltmetro (sensibilità: 1[mA] / portata: 5[A])  **Apparecchi:**  Alimentatore RIGOL DP932E (sensibilità: 10[mV] / portata: 30[Vcc])    Resistenze:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nome | [Ω]commerciale | [Ω]effettivo | bande | | | | R1 | 27,00 | 27,30 |  |  |  | | R2 | 120,00 | 118,02 |  |  |  | | R3 | 1000,00 | 979,73 |  |  |  | | R4 | 47,00 | 46,48 |  |  |  | | R5 | 150,00 | 150,41 |  |  |  | | | | |
|  | | | |